## 投标分项报价表

投标人名称：广州市新源机电工具有限公司 项目编号：CLF0122SZ18QY94

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 品牌 | 原厂商(制造商)及原产地 | 是否本国产品 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 斜切锯及配件 | | | | | | | | | |  |
| 2 | 斜切锯 | Sliding compound  mitre saw 切割机 | KS 120 EB CN | 功率1600W，转速1400-3400转/min,锯片直径260mm,特殊切割深度90°/90°（mm)60x120, 长宽高713x500x470，重量23.1kg | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 13959 | 27918 |
| 3 | 斜切锯工作台 | Underframe, Trimming Attachment 移动工作套装 | UG-KA-Set | 工作台延长架 KA-UG-R 和 KA-UG-L 包含在供货内容内）, 底架, 工作台延长架 KA-UG-KS 60 R/L, 重量 21 kg | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 7461 | 14922 |
| 4 | 斜切锯限位器 | Crown Stop 装饰顶线限位器 | AB-KA-UG/2 | 用于 KS 120、KS 88、KS 60、KSC 60,挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 仅兼容工作台延长架底架 KA-UG, 每包数量 2 单位203356底架 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 971 | 1942 |
| 5 | 斜切锯锯片 | Saw blade 圆锯片 蓝 | HW 260x2,4x30 TF68 | 规格：260mmx2.4mmx30mm齿数68，齿形TF，切削角-5° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 4 | 769.2 | 3076.8 |
| 6 | 斜切锯锯片 | Saw Blade KS 120用圆锯片 红 | HW 260x2,5x30 WZ/FA64 | 规格：260mmx2.5mmx30mm齿数64，齿形WZ/FA，切削角-5° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 4 | 889 | 3556 |
| 7 | 台锯及配件 | | | | | | | | | |  |
| 8 | **●**台锯 | Bench-mounted Circular Saw'台锯套装（满配 带36吸尘器） | TKS 80 EBS Super Set CN 【Saw stop table saw】 | 功率2200W，转速1700-3500转/min,锯片直径254mm,高度900mm,单机重量37KG，供货内容：圆锯片 WOOD Super Set UNIVERSAL HW 254x2.4x30 W40, 套筒 KT-TKS 80, 角度限位器, 集尘套装, 工件夹具,  内六角扳手 SW 5, 开口扳手 SW 50, 开口扳手 SW 23, 延长件 L TKS, 加宽件 VB TKS 80, 直切靠山 LA TKS 80, 滑动台面 ST TKS 80, 刹车 2 个, 锯片HW 254x2, 4x30 W40 2 个, 锯片 HW 254x2, 4x30 PW24 1 个, 集尘器 CTL 36 E  CN 1 个 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 49398 | 98796 |
| 9 | 台锯集尘器 |
| 10 | 台锯锯片 | SAW BLADE 'TKS 80用圆锯片 红锯片 | HW 254x2,4x30 TF80 L | 规格：254mmx2,4mmx30mm,80齿，齿形TF，切削角4° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 2 | 850 | 1700 |
| 11 | 可扩展台锯 | Trimming Saw Set'普利斯木工专用台锯套装 | CS 70 EBG CN+SP-CS 70 SP/10 | 1、功率2100W 2000-4200转/min,锯片直径225mm,台面尺寸(mm)690 x 500,展开时台面高度（mm)900,重量37kg 2、用于 CS70, 用于双面防毛边切割, 每包数量 10 单位 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 1 | 21592 | 21592 |
| 12 | 台锯加宽台面 | CS 70 VB | 用于 CS70, 配有可调节量尺, 更简单更快的安装和拆卸, 为了安全而精确的宽度切割, 将支撑面加大 411 mm,纵切时的最大切割宽度 680 mm, 尺寸长x宽 773 x 435 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 2948 | 2948 |
| 13 | 台锯加长台面 | CS 70 VL | 用于 CS70, 组装简便，可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 580 mm, 尺寸长x宽 525 x 522 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 2253 | 2253 |
| 14 | 台锯直切靠山 | CS 70 LA | 用于 CS 70、MFT/3-VL, 配有调节器和夹子，及从前端开始运作、用于精确和安全纵向切割的可移动挡块 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 2039 | 2039 |
| 15 | 台锯推拉台面 | CS 70 ST 650 | 斜切时的最大切割宽度 650 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 3715 | 3715 |
| 16 | 台锯切割栏 | CS 70 KA | 用于 PRECISIO CS 70 和 CS 50, 可拆卸，有支架、垫片、卷尺和可调节挡块, 通过伸缩机构方便地拉出和展开卷 尺, 长度 1.200 – 2.050 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 2736 | 2736 |
| 17 | 台锯推拉台面 | CS 70 ST | 用于板材的切割, 2 x 两个支架, 附带夹具的靠尺, 斜切时的最大切割宽度 920 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 8451 | 8451 |
| 18 | 台锯可调节挡块 | KA-AR | 适用于工作台延长架 KA-KS 120-L 和工作台延长架 KA-KS 120-R, 用于 CS 50 和 CS 70, 用于将工件固定在工作 台延长架 CS 70 KA、Basis KA 100/200 和 KA-KS L/R 上 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 311 | 311 |
| 19 | 台锯锯片 | Blades 'CS 70用圆锯片 黄锯片 | HW 225X2.6X30 W48 | 规格：225mmx2,6mmx30mm,48齿，齿形W，切削角10° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 1 | 535 | 535 |
| 20 | 台锯锯片 | Blades 'CS 70用圆锯片 红锯片 | HW 225X2,6X30 TF64 | 规格：225mmx2,6mmx30mm,64齿，齿形TF，切削角4° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 2 | 769 | 1538 |
| 21 | 台锯集尘器连接件 | Trimming Saw Set'普利斯木工专用台锯套装 | CS 70 AB | 用于 CT/CTM, 抗静电, 由集尘软管 D 27x2.0 m-AS、集尘软管 D 36x1m-AS、Y 型连接件组成, 可以与所有底切锯 和台式圆锯配合使用, 直径 27/36 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 根 | 1 | 863 | 863 |
| 22 | 工作台及配件 | | | | | | | | | |  |
| 23 | 多功能木工工作台 | Multifunction Table'多功能工作台 | MFT/3 | 台面（mm)1.157 x 773,高度（mm)900,最大工件厚度(mm)78,最大负重120kg，重量28kg,附件：旋转单元, 支撑部件, 角度限位器, 限位 器, 导轨FS 1080/2, FS-AW转向器, 附 加锁紧装置 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 7672 | 15344 |
| 24 | 木工工作台 | Multifunction Table'多功能工作台（基本款） | MFT/3 Basic | 台面（mm)1.157 x 773,高度（mm)900,最大工件厚度(mm)78,最大负重120kg，重量28kg，无附件 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 张 | 4 | 4158 | 16632 |
| 25 | 工作台夹具 | Fastening Clamp 专用夹具 | FSZ 120/2 | 紧固夹具 所有变型： 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 每包数量 2 单位，跨度 120 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 8 | 311 | 2488 |
| 26 | 工作台快速加紧夹具 | Fixed Clamps 万用工作台工件专用加紧器 | MFT-SP | 固定夹 MFT-SP 用于 MFT, 用于安全而精确的组件固定（锯，磨，铣，钻孔）, 每包数量 2 单位 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 8 | 665 | 5320 |
| 27 | 角度尺 | Combination Bevel 角度尺 | FS-KS | 组合斜角规 FS-KS 用于 FS/2, 用于导轨上0度到180度的角度切割 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 726 | 1452 |
| 28 | 工作台平行靠山 | Parallel side fence 平行靠山 | FS-PA | 平行滑动靠山 FS-PA 用于 FS/2, 用于定宽锯切, 可借助刻度尺和滑动挡头调整重复尺寸, 无需工具即可安装到导轨上, 附带夹具的靠尺,  限位器, 每包数量 2 单位, 最大工件宽度 650 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 4 | 1759 | 7036 |
| 29 | 夹具 | Clamp '夹具 | FS-HZ 160 | 用于 FS/2、MFT, 全钢结构, 跨度 160 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 8 | 433 | 3464 |
| 30 | 铣机及配件 | | | | | | | | | |  |
| 31 | 轻型手持铣机1 | Router 铣机+Collet 6mm 弹簧夹头+Collet 8mm 弹簧夹头+Collet 1 | OF 1400 EBQ-PLUS CN 230V+'SZ-D6/OF 1400/2000+'SZ-D8/OF 1400/2002 | 1、功率1400W，转速10000-22500/min,夹头（mm)6-12.7,切削形程70mm，切削深度8mm，重量4.3kg,附件：碎片导向器, 夹头直径 8 毫米, 夹头直径 12.7 毫米, 带精调的侧挡板。, 拷贝环直径 30mm, 上吸尘盖, 开口扳手  SW 24, SYS3 M 337 号事事坦工具箱 2、用于直径为 6 mm的铣刀杆3个、用于直径为 8 mm的铣刀杆、 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 8244 | 16488 |
| 32 | 轻型手持铣机2 | Router 铣机+Collet 6mm 弹簧夹头+Collet 6.35mm 弹簧夹头+Collet 8mm 弹簧夹头 | OF 1010+SZ-D 6,0/OF 900/1000+SZ-D 6,35/OF 900/1000+SZ-D 8,0/OF 900/1000 | 1、功率1010W，转速9500-23000/min,夹头（mm)6-8,切削形程50mm，切削深度8mm，重量3kg，附件：夹头直径 8 毫米, 侧挡板, 导轨适配器, 碎片导向器, 开口扳手 SW 19, SYS3 M 237 号事事坦工具箱 2、用于直径为 6 mm的铣刀杆、用于直径为 6.35 mm的铣刀杆、用于直径为 8 mm的铣刀杆 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 8751.85 | 17503.7 |
| 33 | 重型手持铣机 | Router 铣机+Collet 12 mm'弹簧夹头 | OF-FH 2200+SZ-D6/OF+SZ-D12/OF 1400/2003 | 1、功率2200W，转速10000-22500/min,夹头（mm)6-12.7,切削形程80mm，切削深度20mm，重量8.3kg，附件：夹头直径 8 毫米, 夹头直径 12 毫米, 拷贝环直径 30mm, 碎片导向器, 开口扳手 SW 24, SYS3 M 337  号事事坦工具箱 2、用于直径为 12 mm的铣刀杆 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 1 | 15729 | 15729 |
| 34 | 铣机导轨座 | 铣机导轨座 | FS-OF 1400 (+ MICRO ADJUSTER) | 用于 OF 1400, 带有微调装置和铣机靠山, 无杆 492601 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 629 | 629 |
| 35 | 铣机拷贝环 | Copying Ring 拷贝环 | KR-D 8,5/VS 600-FZ 6/OF 1010 | 规格：D8.5mm,d 7,8 mm,FZ 6 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 123.31 | 246.62 |
| 36 | 铣机拷贝环 | Copying Ring 拷贝环 | KR-D 13,8/OF 900/1010 | 规格：D13.8mm,d 10,8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 123.31 | 246.62 |
| 37 | 铣机拷贝环 | Copying Ring 拷贝环 | KR-D 17,0/VS 600-SZ 14/OF 1010 | 规格：D17mm,d 14 mm,SZ 14 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 123.31 | 246.62 |
| 38 | 铣机拷贝环 | Copying Ring 拷贝环 | KR-D 24,0/VS 600-SZ 20/OF 1010 | 规格：D24mm,d 21 mm,SZ 20 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 123.31 | 246.62 |
| 39 | 铣机开槽模板 | Edge Trimming System'开槽模板 | OF-FH 2200/1400 | HW 键槽铣刀“Schall-Ex”和“Planet” | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 1803 | 3606 |
| 40 | 铣机导向板 | Routing Template 铣机导向 | MFS 400 | 规格：长宽（mm)300 x 100,半径(mm)40–300 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 3557 | 3557 |
| 41 | 铣机导向板 | Routing Template '铣机导向 | MFS 700 | 规格：长宽（mm)600 x 300,半径(mm)40–600 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 5091 | 5091 |
| 42 | 铣机开孔导向板 | Hole Series System 导向板 | LR 32- SYS | 导向板, 铣机中心定位轴, 直径 35 毫米的铰接槽铣刀 HW, 直径 5 毫米的木榫钻头 HW（V 形）, 直径 5 毫米的  HW 木钉钻头（配有中心钻头和初割刀）, 2 个带可调节挡块的平行挡板, 螺旋夹具 FSZ 120（2 个）,  2 x 纵向挡头, 螺丝刀 SW 5, Systainer ­SYS 1 T-LOC | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 5769 | 5769 |
| 43 | 铣机木榫模板 | Jointing System '木榫连接制作母板系统 | VS 600 GE | 工件厚度（取决于连接） (mm)6-29，最大工件宽度 (mm) 600 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 5464 | 5464 |
| 44 | 铣机燕尾榫模板 | Dovetail Joint Template '模板、Dovetail Cutter '燕尾铣刀 | VS 600 SZ 14、HW S8 D13,8/13,5/15° | 1、用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接，狭槽尺寸 14 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。, 拷贝环，  直径17毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 14 – 20 mm 2、规格：HS S8 D13,8/13,5/15°用于燕尾榫槽 SZO 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 1360 | 1360 |
| 45 | 全透燕尾榫模板 | Dovetail Joint Template'模板、Dovetail Cutter'燕尾铣刀 | VS 600 SZ 20、HW D20/17/15GRAD | 1、用于 OF 1010, OF 1400, 用于半透燕尾榫连接，狭槽尺寸 20 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。, 拷贝环，  直径24毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 21 – 28 mm 2、规格 HW S8 D20/17/15°用于燕尾榫槽 SZO 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 1403 | 1403 |
| 46 | 全透燕尾榫模板 | Dovetail Joint Template'模板、Dovetail Cutter'燕尾铣刀 | VS 600 SZ0 14、HW VS600 D14,3x16x8 Z2 | 1、用于 OF 1010, OF 1400, 全透燕尾榫连接，槽口尺寸14毫米, OF 1400 的仿形环必须单独订购。, 拷贝环，  直径8.5毫米（用于OF 1010）, 拷贝环，直径17毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 10 – 14 mm 2、规格： HW S8 D14,3/16/10° 用于开放式燕尾榫槽SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 2144 | 2144 |
| 47 | 螺旋槽铣刀 | Spiral Groove Cutter'螺旋槽铣刀 | HW Spi D10/30 | 规格 HW Spi S8 D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 705 | 705 |
| 47 | 直榫模板 | Dovetail Joint Template'模板 | VS 600 FZ 6 | 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接，直榫尺寸 6 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。, 拷贝环，  直径8.5毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 6 – 10 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 939 | 939 |
| 48 | 螺旋槽铣刀 | Spiral Groove Cutter'螺旋槽铣刀 | HW Spi D6/21 | 规格: HW Spi S8 D6/21用于直榫指接 FZ 6 和全透燕尾榫 SZO 14, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 568 | 568 |
| 49 | 螺旋槽铣刀 | Spiral Groove Cutter'螺旋槽铣刀 | HS Spi S8 D6/16 | 规格: HS Spi S8 D6/16用于直榫指接 FZ 6 和全透燕尾榫 SZO 14, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 207 | 207 |
| 50 | 直榫模板 | Dovetail Joint Template'模板 | VS 600 FZ 10 | 用于 OF 1010, OF 1400, 用于直榫指接，直榫尺寸 10 mm, OF 1400 的仿形环必须单独订购。, 拷贝环，  直径13.8毫米（用于OF 1010）, 工件厚度 10 – 20 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 939 | 939 |
| 51 | 螺旋槽铣刀 | Spiral Groove Cutter'螺旋槽铣刀 | HS Spi D10/30 | 规格: HS Spi D10/30 用于直榫指接 FZ 10 和全透燕尾榫 SZO 20, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 237 | 237 |
| 52 | 修边机及配件 | | | | | | | | | |  |
| 53 | 修边机 | Module Edge Router '修边机 | MFK 700 EQ/B Plus CN | 功率720W,转速10000–26000/min,铣刀最大直径 (mm)32,弹簧夹头直径 (mm)6-8,铣削深度微调 (mm)14,重量1.9kg。附件：夹头直径 8 毫米, 开口扳手 SW 19, Systainer ­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 4186 | 8372 |
| 54 | 修边机夹头 | Collet '弹簧夹头 | SZ-D 6,35/OF 1000 | 用于直径为6.35毫米(1/4")的铣刀杆 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 450 | 450 |
| 55 | 修边机铣削工作台 | Router Table铣削工作台 FT 0° 用于角度精确的铣削 | 铣削工作台 FT 0° | 用于角度精确的铣削 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 1350 | 2700 |
| 56 | 铣刀套装 | Router Bit Box 铣刀套装 | Router bit box | 平铣刀 HW D12.7/NL25 KL,  木榫钻头 HW D5 x 30 Z,  键槽铣刀 HW D10/20，带钻头切削刃,  键槽铣刀 HW D18/30，带钻头切削刃,  倒圆铣刀 HW D16.7/R2 KL,  倒圆铣刀 HW D25.5 R6.3 KL,  倒圆铣刀 HW D31.7/R9.5 KL,  倒角铣刀 HW D36/45Grad KL,  盘槽铣刀 HW D40 x 4,  燕尾榫铣刀 HW D13,8/ 15° | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 4 | 4049 | 16196 |
| 57 | 铣机工作台 | CMS OF组合套装 | CMS-GE CN | 用于固定 倒装工作台模块的基本单元，可折叠、拥有安全主开关、绕线架/滑动座支架、电缆和插座。 机架台面高度（折叠时）：316毫米，机架台面高度（展开时）：900毫米。台面尺寸（长\*宽）：585毫米\*400毫米。重量：10.8千克。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 8833 | 8833 |
| CMS-OF | 组件支架, 装配支架, 铣机挡块, 压紧装置, 弧形铣削护罩,. 模块组件存放架用于安装1400铣机。使用摇杆更方便的调整铣削高度。 最大铣削直径60毫米、单元部件尺寸（长\*宽）：578毫米\*320毫米。重量：10.1千克。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 9093 | 9093 |
| CS70AB | 集尘套装，用于费斯托26/36集尘器, 和倒装工作台一起使用。 包含：吸尘软管一：直径27毫米、长度2.0米，吸尘管二：直径36毫米，长度1.0米。Y型接头。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 863 | 863 |
| SZ-D6.35/OF 1400/2000 | 用于直径为 的铣刀杆6,35 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 574 | 574 |
| ST | 用于CMS-GE, 用于 MFT 3-VL, 斜切时的最大切割宽度 830 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 2837 | 2837 |
| VL | 用于 CMS-GE, 组装简便，可折叠, 用于切割长形工件的支撑, 将支撑面加大 405 mm, 尺寸长x宽  375 x 454 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 1985 | 1985 |
| 63 | 接缝开槽（孔）机及配件 | | | | | | | | | |  |
| 64 | 接缝开槽（孔）机1 | Domino Joining Machine'多米诺开槽机 | DF 500 Q-Plus CN 230V | 功率420W。空载转速：25500转/分钟。最大铣削深度28毫米。多米诺铣刀直径4/5/6/8/10。铣削高度调节5-30毫米。斜角铣切0-90°。集尘接口直径27毫米。重量3.2千克。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 8613 | 17226 |
| 65 | 接缝开槽（孔）机2 | Domino Joining Machine'多米诺开槽机 | DF 700 EQ-Plus CN | 功率720瓦。空载转速21000转/分钟。最大铣削深度70毫米。多米诺铣刀直径8/10/12/14。铣削高度调节10-50毫米。斜角铣切0-90°。集尘接口直径27毫米。重量5.2千克。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 1 | 13352 | 13352 |
| 66 | 开槽机限位器 | Cross stop'限位器 | QA-DF 500/700 | 用于 DF 500 和 DF 700, 用于间距在100到205mm的重复打孔, 包含在供货内容内：左侧和右侧横向挡板各一块,  用于边缘距离 100-205 mm 时的铣削精确定位 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 700 | 1400 |
| 67 | 开槽机宽度限位器 | Trim Stop '宽度限位器 | LA-DF500 | 用于 DF 500 和 DF 700, 用于宽度 22 – 70 mm 的板条 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 523 | 1046 |
| 68 | 开槽机圆定位器 | Handrail Fence'圆定位器 | RA-DF 500 | 用于 DF 500 和 DF 700, 用于 35 – 60 mm 圆木棒, 用于精确铣削直径 35 – 60 mm 的圆棒 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 480 | 960 |
| 69 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 4-NL 11 HW-DF 500 | 规格：D 4 mm, NL 11 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 416 | 832 |
| 70 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 5-NL 20 HW-DF 500 | 规格：D 5 mm, NL 20 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 314 | 628 |
| 71 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 6-NL 28 HW-DF 500 | 规格：D 6 mm, NL 28 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 322 | 644 |
| 72 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 8-NL 28 HW-DF 500 | 规格：D 8 mm, NL 28 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 335 | 670 |
| 73 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 10-NL 28 HW-DF 500 | 规格：D 10 mm, NL 28 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 376 | 752 |
| 74 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 8-NL 50 HW-DF 700 | 规格：D 8 mm, NL 50 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 557 | 1114 |
| 75 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 10-NL 70 HW-DF 700 | 规格：D 10 mm, NL 70 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 594 | 1188 |
| 76 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 12-NL 70 HW-DF 700 | 规格：D 12 mm, NL 70 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 630 | 1260 |
| 77 | 开槽刀 | 多米诺开槽刀 | D 14-NL 70 HW-DF 700 | 规格：D 14 mm, NL 70 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 672 | 1344 |
| 78 | 平翼钻 | 平翼钻 | KVB-HW D15 CE | 用于 DF 500, 多米诺连接配件 D8 mm 的平面钻孔需要 15 mm 平翼钻, 夹紧杆：CENTROTEC, 钻头针对费斯托 工具钻孔模板（203164）进行了匹配, 进深限位器, 钻头直径 15 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 2 | 572 | 1144 |
| 79 | 接缝连接件套装 | 模块、Domino Connector Range'多米诺连接件品种、Systainer'多米诺榉木木榫套装、Domino Connector Range 'DF 500金属连接件套装 | BS-KV D15、'SV-SYS D14  、'DS/XL D12/D14 128 BU、'DS 4/5/6/8/10 1060 BU、'KV-SYS D8 | 1、用于 DF 500, 多米诺连接配件 D 8 mm 的平面钻孔需要钻孔模板, 与费斯托工具铰链槽铣刀 D15（203165）  匹配, 打孔引导直径 15 mm, 板材厚度 18 – 28 mm 2、用于使用多米诺木榫开槽机 DOMINO XL DF 700 进行加工, 包括拐角连接件和表面连接件，含盖罩和多米诺木 榫, 所需配件：多米诺专用开槽刀 D 14（497871）, 用于拧紧螺纹销的 SW 4 扳手, 32 个锚固螺栓，SV-AB D14,  12 x 双头螺栓 SV-DB D14, 32 个膨胀锚栓，SV-SA D14, 多米诺榉木木榫 D 14 x 75, 56 x 横向锚栓 SV-QA D14,  SW 4 插销扳手, 48 x 用于横向锚栓的加宽件 SV-V D14, 32 个银色盖罩，SV-AK D14 slr, 32 个深棕色盖罩， SV-AK D14 brn1, 32 个浅棕色盖罩，SV-AK D14 brn2, SYS3 M 137 号事事坦工具箱 3、多米诺木榫 12 x 100、12 x 140、14 x 100、14 x 140 mm 和用于 14 号的 XL 多米诺木榫开槽机 4、多米诺木榫 12 x 100、12 x 140、14 x 100、14 x 140 mm 和用于 14 号的 XL 多米诺木榫开槽机 5、用于 DF 500, 多米诺木榫种类 4 x 20、5 x 30、6 x 40、8 x 40、8 x 50、10 x 50 mm, 多米诺木榫开槽机，  规格为 4、5、6、8 和 10, Systainer ­SYS3 M 187, 尺寸 396 x 296 x 157,5 mm 6、柜台连接件多米诺/多米诺 KV D8, 柜台连接件多米诺/LR32 KV-LR32 D8, 中间侧面连接件多米诺/多米诺  MSV D8, 中间侧面连接件多米诺/LR32 MSV-LR32 D8, 50 深棕色盖罩，KV-AK D15 brn, 50 银色盖罩， KV-AK D15 slr, 50 白色盖罩，KV-AK D15 wht, 50 灰色盖罩，KV-AK D15 gr, 多米诺 D 8 x 36 mm,  钻孔模板 BS-KV D15, KVB-HW D15 CE 平翼钻, 螺丝刀, SYS3 M 137 号事事坦工具箱 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 9811 | 19622 |
| 80 | 电钻及配件 | | | | | | | | | |  |
| 81 | 小型无绳电钻 | Drill '迷你无绳电钻 | TXS 2,6-Plus CN | 电压10.8V，2.6Ah,转速0–430/0–1300转/分钟，木材/钢材钻孔直径 (mm）12/8,木材/钢铁最大扭矩 (Nm)10/16,钻套直径 (mm)1-10，带电池重量0.9kg。包装：2 x 电池 BP-XS, 充电器 MXC, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹 紧钻套 10 mm, PZ 2 型钻头, 皮带扣, SYS3 M 137 号事事坦工具箱 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 4 | 2460 | 9840 |
| 82 | 无绳电钻 | Drill (Individual)'无绳电钻（裸机） | T 18+3 Li-Basic CN | 电压18V，4.0Ah,转速0–450/0–1500转/分钟，木材/钢材钻孔直径 (mm）40/13,木材/钢铁最大扭矩 (Nm)27/45,钻套直径 (mm)1.5–13，带电池重量1.7kg。包装：不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 刀头夹持器（492539）, 皮带扣, Systainer ­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 4 | 3078 | 12312 |
| 83 | 无绳冲击钻 | Drill (Individual)'无绳冲击钻（裸机） | PDC 18/4 Li-Basic CN | 电压18V，4.0Ah,转速0–400/0-850/0-1850/0-3800转/分钟，最大冲击数76000次/分钟，木材/钢材钻孔直径 (mm）50/13,墙面钻孔直径（mm)10，木材/钢铁最大扭矩 (Nm)40/60,钻套直径 (mm)1.5–13，带电池重量1.9kg。包装：不带电池, 不带充电器, CENTROTEC 夹头, CENTROTEC 磁性刀头夹持器 BH 60 CE-Imp, FastFix 快速夹紧钻套  13 mm KC 13-1/2-MMFP, PZ 2 型钻头, 附加手柄, 皮带扣, Systainer ­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 3185 | 6370 |
| 84 | 电池 | Battery '5.2Ah电池 | BP 18 Li 5,2 AS CN | 电压18V 容量5.2Ah,重量0.7kg,适用于所有工作和 18 V 工具–重点关注性能和耐用性。例如适 用于使用 AGC 18、HKC 55、  TSC 55 的连续工作，以及使用  TPC 18/ TDC 18 的特别繁重的钻 孔和拧螺丝应用。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 16 | 1032 | 16512 |
| 85 | 无绳电钻充电器 | Rapid Charger'快速充电器 | TCL 6 CN | 最大充电电流6A,用于显示剩余充电时间和充电状态的 LED 指示灯 适用于所有费斯托工具 18 V 电池组（包括 Ergo 电池组）,重量0.8kg | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 8 | 604 | 4832 |
| 86 | 电钻角度夹头 | Angle Attachment '角度夹头 | XS-AS Centrotec TXS | 用于无绳电钻 CXS 和 TXS, 适用于窄位置处的操作, 软木中的最大螺丝尺寸 5 x 40 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 440 | 880 |
| 87 | 钻头、螺丝、劈头套装 | Assembly Package'钻头螺丝批合集、Wood Twist Drills 钻头套装 | SYS3 M 89 ORG CE-SORT、WOOD CE SET TL 6x | 用于带 FastFix 接口的费斯托工具无绳电钻, 木工麻花钻 D 3 1、1、CE/W, 木工麻花钻 D 4 CE/W, 木工麻花钻  D 5 CE/W, 木工麻花钻 D 6 CE/W, 木工麻花钻 D 8 CE/W, 木工麻花钻 D 10 CE/W, CENTROTEC 磁性刀头夹持 器 BH 60 CE-Imp, CENTROTEC 超长磁力刀头夹持器 BV 150 CE, 横孔定深钻头 QLS D2-8 CE, 横孔定深钻头  QLS D5-15 CE, 限深钻头 BTA HW D5 CE, 限深定深钻头 BSTA HS D3.5 CE, 定心钻 ZB HS D5 EURO CE, 钩型螺 钉拧紧器 HD D18 CE, 螺丝刀头品种 twinBOX BB-MIX, 钻头盒 BKS D3-8 CE/W-K, 12 x 100 mm CENTROTEC 螺 丝刀头 PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0.8x5.5/SZ1.2x6.5, 60 x 25 mm 螺丝刀头， 各 5 件：PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC 快速更换刀头夹持器  BHS 60 CE, 电动螺丝刀 SD-CE-Drive-UNI, CENTROTEC 夹头, Systainer SYS3 ORG M 89 2、用于对木质材料的加工, 由高品质球轴承钢制成, 每包数量 6 单位, 直径 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 4 | 5604.24 | 22416.96 |
| 88 | 集尘器及配件 | | | | | | | | | |  |
| 89 | 集尘器 | Safe industrial dust collector-Auto cleaning | CTL 26 E AC CN | 高性能主滤芯, Selfclean 自清洁集尘过滤袋, 专用集尘袋, 光滑集尘软管，直径 27/32 x 3.5 m-AS/CTR,  软管存放顶盖, 具有 T-LOC 功能的事事得一体化搭扣, 绕线架 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 8 | 7886 | 63088 |
| 90 | 集尘器预分离器 | Pre-separator '预分离器 | CT-VA-20 | 旋风事事坦工具箱, 收集容器 VAB-20, 事事坦工具箱槽, 连接软管, 专用集尘袋, 容器盖子 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 3420 | 6840 |
| 91 | 集尘器悬臂 | Boom arm 悬臂 | CT-ASA CT 26/36/SB |  | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 根 | 4 | 3944 | 15776 |
| 92 | 集尘器清扫组件 | Standard Cleaning Set'简易清扫组件 | D 27/36 K-RS-Plus | 配合费斯托集尘器使用，用于清扫工坊、车间、施工场所。弯曲手柄管,加长管, 4段式地板吸嘴,装修吸尘配件。 事事坦工具箱包装 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 610 | 1220 |
| 93 | 集尘袋 | Disposable Bags'自清洁集尘袋， 5个/盒 | SC-FIS-CT 26/5、SC-FIS-CT 36/5 | 1、用于CT 26 Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 每包数量 5 单位 2、用于CT 36 Selfclean 自清洁集尘过滤袋确保集尘过滤袋容量的充分利用和高集尘功率的恒定, 每包数量 5 单位 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 30 | 75.9 | 2277 |
| 94 | 真空吸盘及附件 | | | | | | | | | |  |
| 95 | 真空吸盘单元1 | Vacuum真空吸盘套装 | VAC SYS Set SE1 | 50Hz时的功率消耗160-200W，60Hz时的功率消耗200-230W，50Hz时的泵功率2.7m³/h，60Hz时的泵功率3.5m³/h，最小真空度≥81%/≥810，重量10.9kg，纸包装。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 13726 | 27452 |
| 96 | 真空吸盘单元2 | VAC SYS SE 2 | 真空软管，真空吸盘VAC SYS VT 275x100mm,连接件，驱动类型电网，50Hz时的泵功率2.7m³/h，60Hz时的泵功率3.5m³/h，最小真空度≥81%/≥810，重量10.9kg，事事坦4号工具箱SYS4包装 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 6480 | 12960 |
| 97 | 真空垫套装 | VAC SYS VT Sort | 用于VAC SYS SE 1和SE 2替换吸盘 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 3137 | 6274 |
| 98 | 圆锯及配件 | | | | | | | | | |  |
| 99 | 切入式圆锯 | Plunge-cut Saw'切入式圆锯（专用工具箱包装） | TS 55 FEBQ-Plus CN | 功率1200W，转速2000-5800转/分钟，锯片直径160mm,切割角度（°）-1-47，切割深度（mm)0-55，重量4.5kg。供货内容：圆锯片 WOOD FINE CUT HW 160x1.8x20 WD42, 防毛边块, 视窗, 内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 6964 | 13928 |
| 100 | 圆锯片 | Blades '圆锯片 | HW 160x1,8x20 TF52 | 规格：直径160 mm，宽度1,8 mm，孔径20 mm，切削角52 -5°，齿形TF | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 片 | 4 | 535 | 2140 |
| 101 | 圆锯导轨 | Guide Rail '导轨 | FS 1400/2-LR 32 | 规格长度 1400 mm，32 mm 的排孔间距 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 根 | 2 | 1204 | 2408 |
| 102 | 圆锯导轨 | Guide Rail'导轨 | FS 2400/2 | 规格：长度2400mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 根 | 2 | 2153 | 4306 |
| 103 | 曲线锯及配件 | | | | | | | | | |  |
| 104 | 曲线锯 | Pendulum Jigsaw'曲线锯、Splinter Guard'防爆边器 | PS 300 EQ-Plus CN 230V、'SP-PS/PSB 300/5 | 1、功率720W，行程数1000-2900次/分钟，摆幅调节行程级数：4，倾角（°）0-45，木材切割深度（mm）：120，有色金属切割深度 (mm)20，钢材（软）切割深度 (mm)10，重量2.4kg。供货内容：2 x 曲线锯条套件：1 片 WOOD FINE CUT S 75/2.5 和 1 片 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, 防毛边块,  SYS3 M 137 号事事坦工具箱 2、防毛边块，规格：每包数量5，5包 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 4113 | 8226 |
| 105 | 磨机及配件 | | | | | | | | | |  |
| 106 | 圆形偏心震动磨机1 | Eccentric Sander'电动圆形偏心振动磨机 | ETS 150/3 EQ-Plus CN 230V | 功率（W)310，偏心运动速度4000-10000转/分钟，研磨冲程（mm)3，可替换磨垫直径（mm)150，集尘器接口（mm)27,重量1.8kg.供货内容：M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（超软 SW）, Systainer ­­­­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 4778 | 9556 |
| 107 | 圆形偏心震动磨机2 | Eccentric Sander '电动圆形偏心振动磨机 | ETS 150/5 EQ-Plus CN 230V | 功率（W)310，偏心运动速度4000-10000转/分钟，研磨冲程（mm)3，可替换磨垫直径（mm)150，集尘器接口（mm)27,重1.8kg.M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）, Systainer ­­­­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 4778 | 9556 |
| 108 | 无碳刷磨机 | Eccentric Sander 无碳刷智能磨机 | ETS EC 150/5 EQ CN | 功率（W)400，偏心运动速度6000-10000转/分钟，研磨冲程（mm)5，可替换磨垫直径（mm)150，集尘器接口（mm)27,重量1.2kg.供货内容：M8 磨垫，直径 150 mm，MULTI-JETSTREAM 多孔喷射流 2（软 W）, Systainer ­­­­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 4 | 5826 | 23304 |
| 109 | 方形磨机 | Orbital Sander 方形磨机鲁锹 | RTS 400 REQ CN | 功率（W)250，空载转速6000-12000转/分钟，冲程数 (min⁻¹)12000-24000，研磨冲程（mm)2，可替换磨垫直径（mm)80x130，集尘器接口（mm)27,重量1.2kg.供货内容：80 x 130毫米 StickFix 磨垫, 费斯托工具保护罩, 长寿命集尘袋 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 2829 | 5658 |
| 110 | 三角形磨机 | Geared Eccentric Sanders'劳钛士三用机 | RO 90 DX FEQ-Plus CN230V | 功率（W)400，旋转偏心运动速度260-520转/分钟，偏心运动速度3500-7000转/分钟，研磨冲程（mm),3，FastFix 磨垫直径 (mm)90，可替换磨垫直径（mm)150，集尘器接口（mm)27,重量1.4kg.供货内容：直径 90 mm 的 FastFix 磨垫（软 HT）, 磨垫 V93, 费斯托工具保护罩, Systainer ­­­­SYS3 M 187 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 4308 | 8616 |
| 111 | 圆形砂纸 | Sandpaper 砂纸 | STF D150/48砂纸一套 | 规格：直径150mm，P180/400/500各100片；P800/1000各50片 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 2024 | 4048 |
| 112 | 方形砂纸 | Sandpaper'砂纸 | STF V93一套 | 规格：V93,P40/60/80/120/220各50片 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 926 | 1852 |
| 113 | 三角形砂纸 | Sandpaper'砂纸 | STF D90/6 | 规格：直径90mm，P120/240/320/400各100片 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 1444 | 2888 |
| 114 | 砂带机 | | | | | | | | | |  |
| 115 | 砂带机 | Belt Sander 砂带机 | BS 75 E-PLUS CN | 功率（W)1010，标称载荷带速 (m/min) 200 – 380，带长 x 带宽 (mm) 533 x 75，研磨面积 (mm) 135 x 75，集尘接口直径 (mm) 27/36，重量 (kg) 4。供货内容：集尘袋, 集尘适配器, 砂带 P100, 固定单元, SYS Maxi | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 5935 | 5935 |
| 116 | 电锤及配件 | | | | | | | | | |  |
| 117 | 无绳电锤 | Cordless Hammer Drill'无绳电锤（裸机）、Holes '集尘吸嘴 | SYS-RB Roll Board、'D 27 BSD | 1、用于轻松运输事事坦工具箱³ 和 T-LOC, 4 个坚固的手柄, 4 个导向滚轮（其中有 2 个可固定）, 用于固定带的绝 缘套管, bASE 508 x 396 mm, 承载能力 100 kg, 滚轮直径 100 mm, 重量 2,9 kg 2、用于 BHC 18、PDC 18、PD 20 和移动式集尘器 CT/CTL/CTM, 能灵活使用的适配器, 镀镍钢制成的钻箍, 用于常 见的工业和家用吸尘器, 例外：在配备过滤器自动清洁装置的集尘器上必须将其关闭, 接口直径 27 – 32 mm,  钻头直径 0 – 12 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 1 | 950 | 950 |
| 118 | 电锤钻头 | Hammer Drill Set 'SDS+钻头合集 | SDS-Set D5-D12/7 | 用于无绳电锤 BHC 18 和其他带 SDS-Plus 夹头的冲击钻, 锤钻 D 5x50 mm, 2 x 锤钻 D 6x50 mm,  锤钻 D 6x100 mm, 锤钻 D 8x100 mm, 锤钻 D 10 x 100 mm, 锤钻 D 12 x 100 mm, 每包数量 7 单位 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 2 | 550 | 1100 |
| 119 | 其他 | | | | | | | | | |  |
| 120 | 锯台 | Saw Table and Work Bench'锯台 | STM 1800 | 折叠后的台面尺寸（长x宽x高） (mm) 1.150 x 250 x 700,最小支撑面积 (mm) 1.100 x 1.050,最大支撑面积 (mm) 1.800 x 2.100,高度可调 (mm) 700 – 900,最大负荷 (kg)150,最大工件尺寸（带倾斜功能） (mm) 3.100 x 2.150,重量 (kg) 34.供货内容：木质支撑已安装, 4 个带木质支撑的延长管 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 张 | 2 | 13196 | 26392 |
| 121 | 工具箱 | Systainer Port'事事坦专用工具箱柜 | SYS-PORT 1000/2 | 各个抽屉的高度都可分别调整 – 从而灵活地装备不同规格的事事坦工具箱和事事坦分类工具箱, 不允许在 机动车上使用, 无事事坦工具箱, 坚固的金属材质, 5 x 个抽屉标签, 配有五个事事坦工具箱伸缩抽屉, 4 个球轴承 导向滚轮（其中 2 个带制动闸）, 尺寸（长x宽x高) 400 x 500 x 1.100 mm, 重量 33 kg | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 6 | 5103 | 30618 |
| 122 | 工具箱滑车 | Roll board '3代事事坦工具箱滑车 | SYS-RB Roll Board | 用于轻松运输事事坦工具箱³ 和 T-LOC, 4 个坚固的手柄, 4 个导向滚轮（其中有 2 个可固定）, 用于固定带的绝 缘套管, bASE 508 x 396 mm, 承载能力 100 kg, 滚轮直径 100 mm, 重量 2,9 kg | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 4 | 727 | 2908 |
| 123 | 抽屉 | Drawer 抽屉 | SYS-AZ Set | 用于事事坦工具箱³ M、T-LOC 和 Classic,用于制造个性化的货架系统, 32 个孔的孔板,  尺寸（长x宽x高) 425 x 376 x 57 mm, 最大载荷 20 kg，每包5个。 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 套 | 16 | 1654 | 26464 |
| 124 | 抽屉锁 | Drawer Lock抽屉锁 | S-AZ | 用于 SYS-AZ, 同类钥匙锁, 用于加装到抽屉 SYS-AZ 中, 锁上柜子侧的单个抽屉（同类钥匙） | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 30 | 71 | 2130 |
| 125 | 转向夹头 | Angle attachment AN-UNI转向夹紧夹头 | DD-AS | 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外）,  只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 柄 FastFix, 软木中的最大螺丝尺寸 10 x 300 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 848.64 | 1697.28 |
| 126 | 偏心夹头 | Eccentric attachment EX-UNI偏心头 | EX-UNI | 适用于 TPC 18/4、TDC 18/4 和所有带 FastFix 刀柄的费斯托工具 C 型和 T 型无绳电钻（CXS/TXS 除外）,  只需转动绿色圆环即可快速调节角度 – 不必从设备上松开夹头, 软木中的最大螺丝尺寸 6 x 100 mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 2 | 996.32 | 1992.64 |
| 127 | 铣刀 | milling cutter铣刀 | Wepla groove cu HW KN D20/50 WP/K | 规格：D:20mm，NL:50mm，GL:110mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 2708.16 | 2708.16 |
| 128 | 铣刀 | milling cutter铣刀 | Wepla groove cu HW KN D24/50 WP/K | 规格：D:24mm，NL:50mm，GL:117mm | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 2864.17 | 2864.17 |
| 129 | 铣刀 | milling cutter铣刀 | HW D64/27 SS S12 | 规格：D:64mm，NL:27mm，GL:67mm，Alpha:45,S:12 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 把 | 1 | 1250.09 | 1250.09 |
| 130 | 铣刀工具箱 | Systainer³事事坦工具箱 | SYS3-OF D8/D12 | 配有泡沫内衬, 用于安全保存铣刀 D8，D12, 尺寸（长x宽x高) 396 x 296 x 112 mm, 内部尺寸（长 x 宽 x 高）  389 x 275 x 71 mm, 事事坦工具箱型号 SYS3 M 112 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 个 | 1 | 680 | 680 |
| 131 | 无绳保温材料切割锯 | Cordless insulation cutting saw无绳保温材料切割锯 | ISC 240/No lithium batteries | 电池电压 (V) 18,行程数 (min⁻¹) 3.000,切割深度 (mm) 240,冲程长度 (mm) 26,集尘接口直径 (mm) 27,电池 (Ah) 4,带电池的重量 (kg) 2,4。供货内容：不带电池, 不带充电器, 波形切割配件 SG-240/W-ISC, 适配底座（204160）, 导轨滑块,  SYS3 M 237 号事事坦工具箱 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 6241.67 | 12483.34 |
| 132 | 磨边机 | Edge grinding machine磨边机 | ES-ETS 125 REQ-Plus | 功率消耗 (W)250，偏心运动速度 (min⁻¹) 6000 – 12000，研磨冲程 (mm) 2，可替换磨垫直径 (mm) 125，集尘接口直径 (mm) 27，角度调节 (°) 43 – 92，边缘高度 (mm) 5 – 60，重量 (kg)2。供货内容：安装辅助用具 AH-ES-ETS/ETSC, 直径 125 毫米 StickFix 磨垫（软-HT）, 长寿命集尘袋, plug it 电源线（4 m）,  内六角扳手 SW 5, SYS3 M 337 号事事坦工具箱 | 费斯托工具 | 德国 | 否 | 台 | 2 | 5534 | 11068 |
|  | 总计 | ¥ 885,814.62 | 大写： | 捌拾捌万伍仟捌佰壹拾肆.陆贰 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：广州市新源机电工具有限公司

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：总经理

日期：2022年12月1日

注：

* 1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB885,814.62，大写：捌拾捌万伍仟捌佰壹拾肆.陆贰元整。
  2. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
  3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。
  4. **如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。**
  5. **该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。**