**校园视频监控新增工程采购项目**

**竞争性谈判文件**

**清华大学深圳国际研究生院**

**2024年7月8日**

**附件一：技术和商务要求**

1. **项目概况**

为加强校园安全监管，应对突发事件，解决校园安全隐患区域无视频监控覆盖，将在信息楼、能源与环境大楼、海洋楼、国际校区一期、荷园食堂宿舍文化长廊二层等区域增加视频监控。具体需求如下:

1、信息楼

分别在信息楼3、5、7、9、11、12、14、16、18、20、22楼层大阳台区域增加一个视频监控，共计11个摄像头，覆盖阳台围栏，摄像头参数要求POE供电，像素400W,需要license授权接入信息楼现有海康威视安防平台，现有交换机及集中供电电源安装位置为1楼、8楼、14楼、20楼弱电间。

2、能源楼

21F货梯间、2103对面阳台、20F货梯间、2003对面阳台、19F货梯间、19F货梯间外阳台、18F货梯间、17F货梯间、1704B对面阳台、16F货梯间外阳台、15F货梯间、14F货梯间、1403对面阳台、13F货梯间、12F货梯间、1104旁边阳台门口、11F货梯间、10F货梯间、1001对面阳台、10F货梯间对面阳台、9F货梯间、8F货梯间、805A外阳台、7F货梯间、6F货梯间、5F外围天面防火门门口、4F前阳台、3F前阳台楼梯口以上区域各增加一个视频监控摄像头，另外将现有两台电梯模拟摄像头改造为网桥数字摄像头。摄像头参数要求POE供电，像素400W，接入能源楼大华DSS安防平台，现有交换机安装位置为负一楼、3楼、10楼、18楼，集中供电电源安装位置为2楼、6楼、10楼、13楼、16楼、20楼弱电间。

3、海洋楼

1405一侧通道、1309一侧通道、1208一侧通道、11楼男厕对面平台、603一侧通道、5楼男厕对面平台区域增加一个视频监控摄像头，摄像头参数要求POE供电，像素400W，现有三台电梯模拟摄像头改造为网桥数字摄像头。接入海洋楼大华DSS安防平台，现有交换机安装位置为负一楼、2楼、8楼、13楼，集中供电电源安装位置为3楼、8楼、12楼弱电间。

4、国际校区一期

A栋天面-东、A栋天面-南1、A栋天面-南2、A栋天面-西、A栋天面-北1、A栋天面-北2、A栋天面-北3、A栋天面-阳台、B栋天面-消防通道1、B栋天面-消防通道2、D栋10层空中花园-1、D栋10层空中花园-2、D栋3层中间花园平台、B栋1层食堂前通道区域各增加一个视频监控摄像头；B栋09层晾衣区、B栋12层晾衣区、B栋15层晾衣区、B栋18层晾衣区、B栋21层晾衣区将原有摄像头更换为2.8mm广角摄像头，所有摄像头参数要求POE供电，像素400W，接入现有国际一期海康威视安防平台。每层楼弱电间安装有POE交换机。

5、荷园宿舍食堂以及文化长廊二层区域

目前荷园宿舍每栋宿舍楼视频监控网络为独立局域网，需要将荷1、荷2、荷3、荷4、荷5宿舍现有400个视频监控摄像头IP以及密码信息按要求更改为新IP、密码，线路改造接入校园安防监控网络，每栋楼安防监控网络汇聚在1楼交换机，校方提供汇聚交换机。文化长廊二层与H栋交界处安装2个摄像头、文化长廊二层与Q栋交界处安装2个摄像头，文化长廊二层与食堂连接处安装1个摄像头，荷园一食堂与二食堂旁中间自行车棚安装2个摄像头，荷园3号楼至4号楼二楼连廊、荷园4号楼至5号楼二楼连廊各安装一个摄像头，所有摄像头参数要求POE供电，像素400W，接入海洋楼安保中心大华安防平台。

具体安装点位表如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 具体位置 | 设备 | 布线及供电 | 交换机位置 |
| 清华一期 | A栋天面-东 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-南1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-南2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-西 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-北1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-北2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-北3 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | A栋天面-阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋天面-消防通道1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋天面-消防通道2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋09层晾衣区(更换) | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋12层晾衣区(更换) | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋15层晾衣区(更换) | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋18层晾衣区(更换) | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋21层晾衣区(更换) | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | D栋10层空中花园-1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | D栋10层空中花园-2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | D栋3层中间小溪 | 400W，POE供电红外半球摄像头2.8mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | B栋1层食堂前通道-1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | 楼层弱电井 |
| 清华一期 | 小东门 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 立杆弱电箱 |
| 信息楼 | 22层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 20层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 18层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 16层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 14层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 12层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 11层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 9层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 7层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 5层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 信息楼 | 3层大阳台 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 1、8、14、20弱电间 |
| 能源楼 | 21F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 2103对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 20F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 2003对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 19F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 19F货梯间外阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 18F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 17F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 1704B对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 16F货梯间外阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 15F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 14F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 1403对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 13F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 12F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 1104旁边阳台门口 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 11F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 10F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 1001对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 10F货梯间对面阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 9F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 8F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 805A外阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 7F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 6F货梯间 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 5F外围天面防火门门口2.8 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 4F前阳台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 3F前阳台楼梯口 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 3、10、18弱电间 |
| 能源楼 | 消防电梯 | 400W，POE供电红外电梯专用摄像头 | 网络及电源 | 轿厢顶 |
| 能源楼 | 客梯2 | 400W，POE供电红外电梯专用摄像头 | 网络及电源 | 轿厢顶 |
| 海洋楼 | 海洋楼1405一侧通道 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 海洋楼1309一侧通道 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 海洋楼1208一侧通道 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 海洋楼11楼男厕对面平台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 海洋楼603一侧通道 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 海洋楼5楼男厕对面平台 | 400W，POE供电红外半球摄像头3.6mm | 网络及电源 | 2、8、13弱电间 |
| 海洋楼 | 客梯-1 | 400W，POE供电红外电梯专用摄像头 | 网络及电源 | 轿厢顶 |
| 海洋楼 | 客梯-2 | 400W，POE供电红外电梯专用摄像头 | 网络及电源 | 轿厢顶 |
| 海洋楼 | 货梯 | 400W，POE供电红外电梯专用摄像头 | 网络及电源 | 轿厢顶 |
| 荷园 | 一食堂车棚停放区-1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 荷一食堂弱电间 |
| 荷园 | 一食堂车棚停放区-2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 荷一食堂弱电间 |
| 荷园 | 荷4外围墙面1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | 荷4一楼弱电间 |
| 荷园 | 荷4外围前面2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | 荷4一楼弱电间 |
| 文化长廊2层 | 文化长廊2层H1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | H栋2楼 |
| 文化长廊2层 | 文化长廊2层H2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | H栋2楼 |
| 文化长廊2层 | 文化长廊2层Q1 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | Q栋1楼弱电间 |
| 文化长廊2层 | 文化长廊2层Q2 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络POE | Q栋2楼弱电间 |
| 文化长廊2层 | 文化长廊2层食堂 | 400W，POE供电红外筒式摄像头3.6mm | 网络及电源 | 荷一食堂弱电间 |

**二、资格要求**

（一）一 般资质要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2、本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

3、参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以谈判当日的查询结果为准。

**三、技术要求**

（一）主要材料设备参考品牌

主要材料设备符合深圳市建筑工务署B类或以上（含B类）品牌，若没有分类的，应选择工务署品牌库的品牌，网络线材配件要求为六类线材。

（二）本次竞争性谈判内容具体以工程量清单及合同条款为准。

**四、商务要求**

（一）项目工期要求：合同签订后20个日历天；

（二）合同方式：

（1）固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；

（2）固定总价合同，工程结算时，结算不做调整；

本项目选用（2）方式。

（三）付款方式

1、付款原则：工程进度款根据施工进度及验收情况，验收合格后支付97%合同款，验收合格满一年即质保期过后支付剩余3%合同款。

（四）项目保修要求

工程保修1年。

验收标准：监控摄像头正常启用及接入相应系统，所有设备及线缆需要做好对应标签，安装调试完成后需要给用户提供完整的安装点位表。施工符合国家相关规定。

服务响应时间：在保修期内，一旦发生质量问题，响应人保证在接到通知4小时内响应，24小时内赶到现场进行修理或更换。

**附件2：谈判报价须知**

**一、报价要求**

报价为含税人民币价格，包含项目的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。

**二、基本服务要求**

1）安装、调试、检验、培训及技术服务费用分项报价并计入总价。

2）提供使用说明书、操作手册、维修手册、工作软件说明书等技术资料。

3）工程师到用户现场安装、调试仪器，要求按照购置需求要求进行验收。以上服务的费用已计入总价，不另行收费。

4）施工过程严格遵守校方相关管理规定，对施工人员做好安全培训。

5）质保期内，对使用单位的任何问题能保障4小时内电话响应，卖方接到买方故障信息后24小时内（第二个工作日）到达用户现场，排除故障，免费更换损坏零件。软件终身免费更新、升级。

6）质保期满后，卖方应对项目提供终生服务，并且提供广泛而优惠的技术支持和备件成本价格供应。

**谈判响应文件的要求**

参与谈判供应商应仔细阅读文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对本谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被视为无效。

各谈判供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作谈判响应文件。谈判响应文件应装订成册。谈判响应文件须提供正本一份、副本至少二份。

封面标明“正本”或 “副本”并加盖公章、密封包装，包装上按以下顺序写明：

**“项目名称：XXXX项目**

**招标编号：**

**供应商名称：**

**供应商地址、联系人、电话**

**在（谈判时间前）不得启封”**

将拒绝接收以下情况递交的谈判响应文件：

谈判响应文件未按要求密封；

谈判响应文件迟于谈判时间递交。

谈判响应文件的内容应包括：

1. 谈判响应函；
2. 法人代表证明书及身份证明；
3. 法人授权委托证明书及身份证明；
4. 法人营业执照的复印件、税务登记证书复印件（若提供的营业执照为三证合一，则税务登记证可不单独提供）；
5. 参与竞谈供应商控股及管理关系情况申报表；
6. 相关人员（法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员）的社保缴纳证明（提供最近一个月的社会保险证明，查询时间需在递交谈判响应文件截止日期之前）；
7. 技术规格偏离表及商务条款偏离表；
8. 价格一览表及分项价格表；
9. 《谈判响应文件》真实性承诺函；
10. 企业诚信声明与承诺；
11. 公司基本情况简介；
12. 公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺；
13. 公司近三年无行贿犯罪记录承诺；
14. 信用信息查询记录网络截图件（通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等4个官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖竞谈响应人公章；查询截止时间须在本项目递交谈判响应文件截止时间前。）；
15. 政府采购违法行为风险知悉确认书；
16. 公司认为有必要提供的其他材料（如：产品彩页、说明书等）

**注意：以上所有文件均需加盖公章。**

**谈判程序**

**1. 成立谈判小组，共三人。**

**2. 谈判程序**

**2.1. 资格性审查**

**1) 供应商资格**

**不通过的情况包括但不限于：①供应商资格不符合招标要求的；②谈判响应文件中未按要求提供资格证明文件的。**

**2.2. 符合性审查**

**1) 谈判响应文件的有效性、完整性**

**不通过的情况包括但不限于：①谈判响应文件的数量不符合要求的；②谈判响应文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合谈判文件要求的；④谈判响应文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥谈判响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。**

**2) 技术响应**

**不通过的情况包括但不限于：①谈判响应文件技术要求负偏离的；②其他未实质性响应谈判文件技术要求的。**

**3) 商务响应**

**不通过的情况包括但不限于：①谈判响应文件的商务要求负偏离的；②其他未实质性响应谈判文件商务要求的。**

**4) 投标报价**

**不通过的情况包括但不限于：①投标报价超出预算控制金额上限的；②投标报价包含价格调整要求的。**

**5）违规行为**

**包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。**

**6）法律法规及谈判文件规定的其它情形。**

**2.3. 与供应商进行技术、商务谈判。**

**2.4. 澄清有关问题。**

**2.5. 要求供应商在谈判小组规定的时间内最终报价，并签署《谈判记录表》。**

**2.6. 如两个或两个以上供应商的最终报价并列最低，将追加进行下一轮报价（非并列最低报价的供应商不再进入下一轮报价）直至出现唯一最低报价。**

**3.结果公告**

**为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后，将在清华大学深圳国际研究生院https://www.sigs.tsinghua.edu.cn公示成交结果3日。**

**4. 成交通知书**

**4.1. 成交供应商确定并经公示后，将向成交供应商发出《成交通知书》。**

**4.2. 《成交通知书》是合同的组成部分。**

**5. 签订合同**

**5.1. 成交供应商应当在成交通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件确定的事项签订合同。合同条款不得与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容有实质性偏离。**

**示 例：**

**封面**

**注明“XXX采购项目谈判响应文件”**

**口 正本**

**口 副本**

**项目名称：（项目名称）**

**响应供应商名称：**

**响应供应商地址：**

**响应供应商电话：**

**警示条款**

**一、根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条**

供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通响应的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

**二、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十九条**

供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）供应商之间相互约定给予未成交的供应商利益补偿；

（二）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目谈判授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同供应商的谈判响应文件或部分谈判响应文件相互混装；

（五）不同供应商的谈判响应文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项采购活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

**三、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十一条**

供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在响应供应商编制的谈判响应文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

**四、请供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》**

经各供应商负责人或谈判授权代表签字并加盖谈判响应单位公章后，随谈判响应文件一并提交。

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

**目 录**

**一、谈判响应函**

**二、法定代表人证明书**

**三、法定代表人授权书**

**四、法人营业执照的复印件、税务登记证书复印件**

**五、参与竞谈供应商控股及管理关系情况申报表**

**六、相关人员的社保缴纳证明**

**七、技术规格偏离情况表及商务条款偏离表**

**八、价格一览表及分项价格表**

**九、《谈判响应文件》真实性承诺函**

**十、企业诚信声明与承诺**

**十一、公司基本情况简介**

**十二、公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺**

**十三、公司近三年无行贿犯罪记录承诺**

**十四、信用信息查询记录网络截图件**

**十五、政府采购违法行为风险知悉确认书**

**十六、公司认为有必要提供的其他材料**

**一、 谈判响应函（模板）**

**谈判响应函**

**致：清华大学深圳国际研究生院**

根据清华大学深圳国际研究生院XXX采购项目谈判要求和需求，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表XXX（公司名称、地址）提交下述文件正本\_\_\_份及副本\_\_\_份：

1. 提供谈判文件中规定须提交的所有内容。
2. 本响应文件有效期为自响应文件递交之日起\_\_\_个日历日。
3. 若谈判成交，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。
4. 我方同意提供按照贵方的要求的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
5. 我方与本次谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

**法定代表人或其授权代表**签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商(盖章)：

年 月 日

**二、法定代表人证明书 (模板)**

**法定代表人证明书**

­­­XX同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 签发日期： 单位：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖.

公司（法人公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

**附身份证复印件（正反面）**

**三、法定代表人授权书（模板）**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购项目名称）的谈判响应，以本公司名义处理与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司（法人公章）：

**附：**

**附身份证复印件（正反面）**

**四、提供法人营业执照的复印件、税务登记证书复印件**

若提供的营业执照为三证合一，则税务登记证可不单独提供。

**五、参与竞谈供应商控股及管理关系情况申报表（模板）**

## 参与竞谈供应商控股及管理关系情况申报表

致：清华大学深圳国际研究生院

我方参加（项目名称）的竞争性谈判，根据法律法规维护竞争性谈判公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报人名称 |  | | | |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  | | |
| 身份证号 |  | | |
| 控股股东/投资人名称  及出资比例 | 姓名（自然人） | 身份证号 | 出资比例（%） | |
|  |  |  | |
| … | … | … | |
| 名称（非自然人） | 出资比例（%） | | |
|  |  | | |
| … | … | | |
| 非控股股东/投资人名称  及出资比例 | 姓名（自然人） | 身份证号 | | 出资比例（%） |
|  |  | |  |
| … | … | | … |
| 名称（非自然人） | 出资比例（%） | | |
|  |  | | |
| … | … | | |
| 高级管理人员 | 姓名（自然人） | 身份证号 | | |
|  |  | | |
| … | … | | |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  | | |
| 被管理关系单位名称 |  | | |
| 备注 |  | | | |

参与竞谈供应商名称：　　　　　 　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）或者其委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

**注**：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。
2. 高级管理人员是指公司的董事、监事、总经理、副总经理以及公司在国家企业信用信息公示系统列示的其他主要人员。
3. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。管理关系单位是指报价供应商的上级单位，被管理关系单位是指报价供应商的下级单位。

如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

**六、相关人员社保缴纳证明**

**提供法定代表人、主要经营负责人、项目谈判授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明。**

由于社保部门或税务部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如谈判人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖谈判人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目谈判授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供谈判授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明。

**七、技术规格偏离情况表及商务条款偏离情况表**

**技术规格偏离情况表**

谈判人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 谈判文件条目号 | 谈判需求规格 | 谈判响应规格 | 偏离  情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表必须对应谈判文件所有技术条款内容进行逐条填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应谈判要求；

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

**法定代表人或其授权代表**签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商(盖章):

**商务条款偏离情况表**

谈判人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件  条目号 | 谈判需求商务条款 | 谈判响应商务条款 | 偏离  情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、本表必须对应谈判文件所有技术条款内容进行逐条填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应谈判要求；

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

**法定代表人或其授权代表**签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商(盖章)：

**八、价格一览表及分项价格表（模板，工程类项目需包含工程量清单报价，否则视为无效响应）**

**价格一览表及分项价格表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **型号（配置）** | **总价** | **备注** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **型号（配置）** | **单价** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

**法定代表人或其授权代表**签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商(盖章):

备注：

1. 大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB230000，大写：人民币贰拾叁万元整。
2. 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报响应货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、功能、单价等内容。
3. 各响应供应商可自行保留一份《谈判报价表》，以便谈判报价时参考用。

**九、《谈判响应文件》真实性承诺函（模板）**

**《谈判响应文件》真实性承诺函**

**致：清华大学深圳国际研究生院**

（ 供应商名称） 参与了 （采购项目名称） 的谈判，现已认真核实了谈判响应文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对谈判响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我单位的谈判响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

特此承诺！

**供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法人公章）**

**承诺日期： 年 月 日**

**(特别说明：若供应商在谈判时未提供《谈判响应文件真实性承诺函》或修改《谈判响应文件真实性承诺函》格式内容，将作谈判无效处理。)**

**十、企业诚信声明与承诺（模板）**

**企业诚信声明与承诺**

**清华大学深圳国际研究生院：**

我公司 参与 采购项目谈判，现就企业诚信作如下声明与承诺：

1、根据财政部《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和深圳市财政委员会《深圳市财政委员会转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（深财购[2016]38号）的要求，截止X年X月X日17：00（北京时间）止，我司未有任何仍处于受惩罚和禁止期内的违法违规、不良信用等记录。

2、我司承诺：未有《深财购〔2013〕27号》和《深财购函〔2016〕315号》等文件中规定的予以扣分的情形。

我司对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明与承诺！

公司名称：（法人公章）

承诺日期： 年 月 日

**注：近三年内，如公司有任何违法违规、受惩罚和禁止、不良信用等记录，必须列明记载，并附网络截图（加盖公章）。**

**十一、公司基本情况简介**

**十二、 近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺（模板）**

**近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺**

**清华大学深圳国际研究生院：**

我单位 参与 采购项目谈判，现承诺：

参与本项目谈判前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况，也不存在因涉嫌串通竞谈响应等正在接受主管部门调查的情况。

如我司作出虚假承诺，将承担由此引发的全部责任。

特此承诺！

公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法人公章）

承诺日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**(注：若公司有出现过《近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺》提到的行为，不可提供该承诺函，否则按相关规定处理；若没有出现过《近三年内在经营活动中没有重大违法记录以及被禁止参与政府采购活动的声明与承诺》提到的行为，按要求填写，不得更改承诺内容。)**

**十三、公司近三年无行贿犯罪记录承诺**

**公司近三年无行贿犯罪记录承诺**

**清华大学深圳国际研究生院：**

我单位 参与 采购项目，现承诺近三年内无行贿犯罪记录，如我司作虚假承诺，将承担由此引发的全部责任。

特此承诺！

公司名称：—————（法人公章）

承诺日期：年 月 日

**(注：若公司有行贿犯罪记录，不可提供该承诺函，否则按相关规定处理；若没有行贿犯罪记录，按要求填写，不得更改承诺内容。)**

**十四、信用信息查询记录网络截图件**

**信用信息查询记录网络截图件（参考件）**



****



****

**查询截图时间： 年 月 日 时 分（北京时间）**

**十五、 政府采购违法行为风险知悉确认书（模板）**

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在参加竞谈前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

**一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于**：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加竞谈的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在竞谈供应商编制的谈判响应文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

**二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通参与竞谈”的法定情形，相关情形包括但不限于：**

（一）响应供应商之间相互约定给予未成交的供应商利益补偿。

（二）不同参与竞谈供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目竞谈授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同参与竞谈供应商的竞谈响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同参与竞谈供应商的竞谈响应文件或部分竞谈响应文件相互混装。

（五）不同供应商的竞谈响应文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项竞谈响应活动的。

（七）不同竞谈响应供应商的竞谈响应报价呈规律性差异。

（八）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

**三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在竞谈响应前已对相关风险事项进行排查。**

（一）对于从其他主体获取的谈判文件，供应商应审慎核查，确保竞谈响应资料的真实性。**如主管部门查实竞谈响应文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。**

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通竞谈响应等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与竞谈响应的行为，加强对竞谈响应文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传竞谈响应文件等行为违反政府采购法律法规或谈判文件要求的，竞谈响应供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作竞谈响应无效处理；涉嫌串通竞谈响应等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

**四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。**经查实，若竞谈响应供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请竞谈响应供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

负责人/授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

**上述《政府采购违法行为风险知悉确认书》请各供应商负责人或授权代表签字并加盖单位公章后随竞争性谈判响应文件一并提交。**

**十六、公司认为有必要提供的其他材料（如：产品彩页、说明书等）**